                         

 Методические рекомендации    
по проведению выжигания сухой 
травянистой растительности.


                                 Порядок и организация проведения работ.

1.Выжигание сухой травянистой растительности, а также растительности остатков на земельных участках допускается в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, а также иных объектов, инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или ее остатков, при отсутствии других доступных способов очистки земель.
2. Мероприятия по проведению профилактических контролируемых выжиганий осуществляется организацией, имеющий лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры или по тушению лесных пожаров, добровольной пожарной безопасности. 
3. На проведение работ оформляется соответствующий наряд-допуск по форме, предусмотренной приложением №4 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г №390.
4. Обязательно-предварительное согласование указанных работ с подразделением пожарной охраны, соответствующего субъекта Российской Федерации, органами, осуществляющими федеральный государственный надзор, охрану и регулирования использования животного мира и среды их обитания, региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства, а также органом местного самоуправления.
5. Руководитель организации, производящей профилактическое выжигание, обеспечивает в процессе проведения работ исправное техническое состояние пожарных автомобилей, иной техники, а также средств тушения пожара.
6. Работники, производящие выжигание, допускаются к работам только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и прохождения противопожарного инструктажа.
7. Организация работ должна обеспечивать непрерывный осмотр пройденной огнем площади участка с целью предотвратить его распространение. Работу следует проводить группой рабочих численностью не менее, установленной в пункте 17 настоящих рекомендаций.
8. С началом работ обеспечивается присутствие уполномоченных представителей или пользователя земельного участка, где производится выжигание растительности, в течение всего времени проведения работ.
9. После завершения отжига ведется контрольный обход участка по внешней его границе с  целью выявления и тушения оставшихся очагов горения. Особое внимание при обходе должно быть уделено границе выжигания с подветренной стороны.
10. О завершении работ извещается территориальное подразделение Государственной противопожарной службы и соответствующий орган местного самоуправления.
11. По окончании работ наряд-допуск закрывается в установленном порядке.
                          2.Требования к проведению работ.
12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица, которыми осуществляется пользование земельными участками, не вправе допускать выжигания сухой травянистой растительности, кроме случаев, предусмотренных пунктом 1.настоящих рекомендаций.
13. Профилактические выжигания проводятся в равнинных условиях, только в границах противопожарных барьеров, минерализованные полосы или естественные преграды, в качестве которых могут выступать дороги, ручьи, реки, просеки.
14. Работы ведутся в безветренную погоду до наступления противопожарного сезона или сразу после его окончания.
15. Перечень технических средств и снаряжения, используемых при проведении профилактических выжиганий включает:
-основную пожарную или приспособленную технику;
-землеройную технику;
-индивидуальные ручные средства, используемые для зажигания;
-средства для преград распространению огня и для его тушения в случае угрозы выхода профилактического выжигания из под контроля;
- другие виды пожарной техники, пожарного оборудования, пожарного снаряжения, возможные для использования в соответствии с местными условиями.
[bookmark: _GoBack]16. Участок земли, на котором запланировано выжигание травянистой растительности делится на блоки. Площадь блока не должен превышать 0,5га.
17. Основным условием проведения выжигания являются: 
- наличие по всем сторонам каждого блока непрерывных противопожарных барьеров шириной не менее 2 метра
- участок выжигания располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты (здания, сооружения, открытой установки, ограждений, забора и пр.) либо лиственного леса и или отдельно растущих лиственных деревьев, 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев;
- территория вокруг участка выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;
- относительная влажность воздуха более 50%, температура воздуха составляет 15-20 градусов, средняя скорость ветра не превышает 2 м/с;
 - достаточная численность работников бригад организации, осуществляющей выжигание (не менее 5 человек на каждый блок, подвергаемый выжиганию); 
- члены бригады обеспечены необходимым количеством средств пожаротушения, пожарной, землеройной и вспомогательной техникой.
18. Профилактические выжигания запрещаются: 
- при действии на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при наличии на земельном участке лесных насаждений;
- на нахождении вблизи участка сжигания объектов защиты, торфяников, а также хвойных молодняков;
- на торфяных и других почвах способных к длительному горению.
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